{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["报价清单"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"报价清单","index":0,"n_rows":198,"n_cols":8,"rows_kept":198,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,3,6],[3,7,4,7],[5,0,5,5],[6,1,6,2],[6,7,8,7],[8,1,8,4],[9,0,9,5],[10,1,10,2],[29,1,29,2],[57,0,57,3],[62,1,62,4],[63,0,63,5],[83,0,83,4],[84,0,84,5],[96,1,96,5],[97,0,97,5],[106,1,106,5],[107,0,107,5],[127,1,127,5],[128,0,128,5],[170,1,170,5],[171,0,171,5],[184,0,184,4],[185,0,185,4],[186,0,186,4],[186,5,186,6],[187,0,187,7],[188,0,188,7],[189,0,189,7],[190,0,190,7],[191,0,191,7],[192,0,192,7],[193,3,193,4],[194,3,194,4],[195,3,195,4],[196,3,196,4],[198,0,198,7]]}
["衡阳市国有投资集团有限公司停车评建设项目工程\n劳务扩大分包投标报价清单"]
["工程名称：衡阳市国投内部停车场建设项目"]
["投标单位："]
["序号","定 额 名 称","项 目 特 征 描 述","计量\n单位","工程量","金额(元)",null,"备注"]
[{"$nulls":5},"综合单价","合  价"]
["一、强夯工程"]
["一","强夯工程"]
[1,"强夯地基4次","1.夯击能量:3000KN ·m;","m2",5324.12]
[null,"强夯工程金额合计"]
["二、建筑工程"]
["一","钢结构基础工程"]
["（1）","土石方工程"]
[1,"挖槽、坑土方","1.综合土质类别、综合施工部位、综合施工\n方法、综合开挖深度；\n2.清单量为定额计算规则开挖量；\n3.其他:含符合城市相关政策要求的冲洗槽\n费用、大型机械设备进出场及安拆费用等。","m3",1128.98]
[2,"回填方","1.土质要求：符合设计及规范要求；\n2.密实度要求：符合设计及规范要求；\n3.粒径要求：符合设计及规范要求；\n4.土方回填清单量为实际回填量。\n5.包含不限于完成此项工作的全部内容；","m3",959.75]
[3,"余方弃置（4km）","1.土壤类别：投标人根据地勘资料综合考虑;\n2.外弃运距：4KM；\n3.清单量同定额量；\n4.其他说明：场内转挖等均已综合考虑","m3",169.23]
[4,"余方弃置 ","1、运距：每增减1KM","m3",169.23]
["（2）","钢筋工程"]
[5,"现浇构件钢筋","1.钢筋种类：HRB400直径6mm；","t",0.427]
[6,"现浇构件钢筋","1.钢筋种类：HRB400直径10mm；\n2.工作内容：包括但不限于钢筋制作、运输\n、安装等工作内容；\n3.报价时综合考虑各类施工难度增加费。","t",3.939]
[7,"现浇构件钢筋","1.钢筋种类：HRB400直径14mm；\n2.工作内容：包括但不限于钢筋制作、运输\n、安装等工作内容；\n3.报价时综合考虑各类施工难度增加费。","t",2.832]
[8,"现浇构件钢筋","1.钢筋种类：HRB400直径16mm；\n2.工作内容：包括但不限于钢筋制作、运输\n、安装等工作内容；\n3.报价时综合考虑各类施工难度增加费。","t",1.46]
[9,"现浇构件钢筋","1.钢筋种类：HRB400直径18mm；\n2.工作内容：包括但不限于钢筋制作、运输\n、安装等工作内容；\n3.报价时综合考虑各类施工难度增加费。","t",0.046]
[10,"现浇构件钢筋","1.钢筋种类：HRB400直径20mm；\n2.工作内容：包括但不限于钢筋制作、运输\n、安装等工作内容；\n3.报价时综合考虑各类施工难度增加费。","t",3.288]
[11,"现浇构件钢筋","1.钢筋种类：HRB400直径25mm；","t",1.328]
["（3）","混凝土工程"]
[12,"垫层","1.砼强度等级：C15\n2.拌合料要求：商品砼，综合考虑粒径；\n3.工作内容：包括但不限于构件制作、运输\n、浇筑、振捣、养护、废渣清理等所有相关\n工作内容；\n4.混凝土不论输送方式、浇筑方式是否一致\n,投标报价时综合考虑现场及其他相关因素\n,含一切浇筑、输送费用，结算不再作调整。","m3",31.52]
[13,"独立基础","1.砼强度等级：C30\n2.拌合料要求：商品砼，综合考虑粒径；\n3.工作内容：包括但不限于构件制作、运输\n、浇筑、振捣、养护、废渣清理等所有相关\n工作内容；\n4.混凝土不论输送方式、浇筑方式是否一致\n,投标报价时综合考虑现场及其他相关因素\n,含一切浇筑、输送费用，结算不再作调整。","m3",85.03]
[14,"矩形柱","1.砼强度等级：C30\n2.拌合料要求：商品砼，综合考虑粒径；","m3",{"v":32,"d":"32.00"}]
[15,"基础梁","1.砼强度等级：C30\n2.拌合料要求：商品砼，综合考虑粒径；\n3.工作内容：包括但不限于构件制作、运输、浇筑、振捣、养护、废渣清理等所有相关工作内容；\n4.混凝土不论输送方式、浇筑方式是否一致,投标报价时综合考虑现场及其他相关因素,含一切浇筑、输送费用，结算不再作调整。","m3",20.69]
["二","围墙工程"]
["（1）","拆除围墙工程"]
[16,"围墙拆除","1、名称：围墙拆除","m",{"v":79,"d":"79.00"}]
[17,"建筑垃圾弃置","1.废弃料品种:拆除垃圾;\n2.运距:运距4KM;\n3.含:挖渣、运渣等全部内容;","m3",{"v":47.4,"d":"47.40"}]
[18,"余方弃置 ","1.废弃料品种:拆除垃圾;","m3",{"v":47.4,"d":"47.40"}]
["（2）","新建围墙工程"]
["①","-1.2m土方工程"]
[19,"挖基槽土方","1.综合土质类别、综合施工部位、综合施工\n方法、综合开挖深度；\n2.清单量为定额计算规则开挖量；\n3.其他:含符合城市相关政策要求的冲洗槽\n费用、大型机械设备进出场及安拆费用等。","m3",376.17]
[20,"基础换填-碎石土","1.土质要求：符合设计及规范要求；\n2.密实度要求：符合设计及规范要求；\n3.粒径要求：符合设计及规范要求；\n4.土方回填清单量为实际回填量。\n5.包含不限于完成此项工作的全部内容；","m3",249.89]
[21,"回填土方","1.土质要求：符合设计及规范要求；\n2.密实度要求：符合设计及规范要求；\n3.粒径要求：符合设计及规范要求；\n4.土方回填清单量为实际回填量。\n5.包含不限于完成此项工作的全部内容；","m3",112.57]
[22,"余方弃置","1.土壤类别：投标人根据地勘资料综合考虑;\n2.外弃运距：4KM；\n3.清单量同定额量；\n4.其他说明：场内转挖等均已综合考虑","m3",{"v":263.6,"d":"263.60"}]
[23,"余方弃置-每增减1KM","1、运距：每增运1KM","m3",{"v":263.6,"d":"263.60"}]
["②","地上工程"]
[24,"砖砌柱","1.砌块品种、规格、强度等级:MU10页岩砖;\n2.墙体类型:砖柱;\n3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑;","m3",9.98]
[25,"垫层","1.砼强度等级：C15\n2.拌合料要求：商品砼，综合考虑粒径；\n3.工作内容：包括但不限于构件制作、运输\n、浇筑、振捣、养护、废渣清理等所有相关\n工作内容；\n4.混凝土不论输送方式、浇筑方式是否一致\n,投标报价时综合考虑现场及其他相关因素\n,含一切浇筑、输送费用，结算不再作调整。","m3",5.63]
[26,"独立基础","1.砼强度等级：C30\n2.拌合料要求：商品砼，综合考虑粒径；\n3.工作内容：包括但不限于构件制作、运输\n、浇筑、振捣、养护、废渣清理等所有相关\n工作内容；\n4.混凝土不论输送方式、浇筑方式是否一致\n,投标报价时综合考虑现场及其他相关因素\n,含一切浇筑、输送费用，结算不再作调整。","m3",{"v":5.5,"d":"5.50"}]
[27,"基础梁","1.砼强度等级：C30\n2.拌合料要求：商品砼，综合考虑粒径；\n3.工作内容：包括但不限于构件制作、运输、浇筑、振捣、养护、废渣清理等所有相关工作内容；\n4.混凝土不论输送方式、浇筑方式是否一致,投标报价时综合考虑现场及其他相关因素,含一切浇筑、输送费用，结算不再作调整。","m3",6.16]
[28,"压顶","1.砼强度等级：C25\n2.拌合料要求：商品砼，综合考虑粒径；\n3.工作内容：包括但不限于构件制作、运输、浇筑、振捣、养护、废渣清理等所有相关工作内容；\n4.混凝土不论输送方式、浇筑方式是否一致,投标报价时综合考虑现场及其他相关因素,含一切浇筑、输送费用，结算不再作调整。","m3",1.17]
[29,"围墙热镀锌方管栏杆","1、高度：1800mm;\n2、材料品种：热镀锌方管栏杆20x20x0.6竖\n杆、30x30x0.8横杆","m",64.12]
[30,"铁艺大门","1.门高度2.4m;\n2.双开铁艺，含安装、运输等除税外所有费\n用\n3.样式甲方自定","m2",11.04]
[31,"块料墙面","1.面层材料品种、规格、颜色:灰色外墙砖;","m2",{"v":153.7,"d":"153.70"}]
["三","钢结构基础工程"]
[null,"混凝土模板工程"]
[32,"垫层模板","1.模板类型: 木模板；\n2.工作内容:\n包括模板制作,模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输,清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等全部工作内容。","m2",83.18]
[33,"独立模板","1.模板类型: 木模板；\n2.工作内容:\n包括模板制作,模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输,清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等全部工作内容。","m2",180.24]
[34,"矩形柱模板","1.模板类型: 木模板；\n2.工作内容:\n包括模板制作,模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输,清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等全部工作内容。","m2",154.82]
[35,"基础梁模板","1.模板类型: 木模板；\n2.工作内容:\n包括模板制作,模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输,清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等全部工作内容。","m2",210.07]
["四","围墙工程"]
["混凝土模板工程"]
[36,"垫层模板","1.模板类型: 木模板；\n2.工作内容:\n包括模板制作,模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输,清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等全部工作内容。","m2",15.95]
[37,"桩承台模板","1.模板类型: 木模板；\n2.工作内容:\n包括模板制作,模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输,清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等全部工作内容。","m2",26.21]
[38,"压顶模板","1.模板类型: 木模板；\n2.工作内容:\n包括模板制作,模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输,清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等全部工作内容。","m2",14.56]
[39,"基础梁模板","1.模板类型: 木模板；\n2.工作内容:\n包括模板制作,模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输,清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等全部工作内容。","m2",{"v":51.3,"d":"51.30"}]
[null,"建筑工程金额合计"]
["三、钢结构工程"]
[null,"钢结构工程"]
[1,"空腹钢柱","1.钢材的品种、规格：D299*12，Q355B(含Q\n235B)，含连接板；\n2.安装高度：10m以内；\n3.运距：投标人自行考虑；\n4.其他：含焊缝无损伤探伤费用；\n5.工作内容：含制作、运输、安装。\n6.需满足一切设计要求；\n7.需满足设计防火要求。","t",21.945]
[2,"钢梁","1.钢材的品种、规格：H型钢HM298*201,Q35\n5B(含Q235B)，含连接板；\n2.安装高度：10m以内；\n3.运距：投标人自行考虑；\n4.其他：含焊缝无损伤探伤费用；\n5.工作内容：含制作、运输、安装。\n6.需满足一切设计要求；\n7.需满足设计防火要求。","t",21.18]
[3,"屋面钢檩条","1.钢材的品种、规格：Z型钢Z250*75*20*2.\n2，Q325B；\n2.安装高度：10m以内；\n3.运距：投标人自行考虑；\n4.其他：含焊缝无损伤探伤费用；\n5.工作内容：含制作、运输、安装。\n6.需满足一切设计要求；\n7.需满足设计防火要求。","t",13.731]
[4,"钢撑杆","1.钢材的品种、规格：外套D40*2钢管，Q235B；","t",0.464]
[5,"钢拉条","1.钢材的品种、规格：圆钢Φ12；\n2.安装高度：10m以内；\n3.运距：投标人自行考虑；\n4.其他：含焊缝无损伤探伤费用；\n5.工作内容：含制作、运输、安装。\n6.需满足一切设计要求；\n7.需满足设计防火要求。","t",1.087]
[6,"钢系杆","1.钢材的品种、规格：钢管D121*4等，Q235\nB；\n2.安装高度：10m以内；\n3.运距：投标人自行考虑；\n4.其他：含焊缝无损伤探伤费用；\n5.工作内容：含制作、运输、安装。\n6.需满足一切设计要求；\n7.需满足设计防火要求。","t",8.82]
[7,"钢隅撑","1.钢材的品种、规格：L型钢L70*5等，Q235\nB；\n2.安装高度：10m以内；\n3.运距：投标人自行考虑；\n4.其他：含焊缝无损伤探伤费用；\n5.工作内容：含制作、运输、安装。\n6.需满足一切设计要求；\n7.需满足设计防火要求。","t",1.52]
[8,"钢支撑","1.钢材的品种、规格：圆钢Φ20等，Q235B;\n2.安装高度：10m以内；\n3.运距：投标人自行考虑；\n4.其他：含焊缝无损伤探伤费用；\n5.工作内容：含制作、运输、安装；\n6.部位：柱间支撑和屋面水平支撑；\n7.需满足一切设计要求；\n8.需满足设计防火要求。","t",1.87]
[9,"钢拉杆","1.钢材的品种、规格：D76*4等，Q235B,含\n连接板；\n2.安装高度：10m以内；\n3.运距：投标人自行考虑；\n4.其他：含焊缝无损伤探伤费用；\n5.工作内容：含制作、运输、安装。\n6.需满足一切设计要求；\n7.需满足设计防火要求。","t",9.699]
[10,"零星钢构件","1.钢材的品种、规格：檩托板等；\n2.安装高度：10m以内；\n3.运距：投标人自行考虑；\n4.其他：含焊缝无损伤探伤费用；\n5.工作内容：含制作、运输、安装。\n6.需满足一切设计要求；\n7.需满足设计防火要求。","t",1.318]
[11,"彩钢楼屋面","1.钢材品种、规格:压型彩钢板;\n2.钢板厚度:0.8mm;","m2",{"v":2111.4,"d":"2111.40"}]
[12,"地脚锚栓","1.预埋地脚螺栓M30；\n2.钢材的品种、规格：详见设计图纸；\n3.包含不限于完成此项工作的全部内容；\n4.需满足一切设计要求；\n5.需满足设计防火要求；","t",2.491]
[13,"高强螺栓","1.高强螺栓M16；\n2.其他：详见图纸。\n3.包含不限于完成此项工作的全部内容；\n4.需满足一切设计要求；\n5.需满足设计防火要求。","套",{"v":968,"d":"968.00"}]
[14,"高强螺栓","1.高强螺栓M20；\n2.其他：详见图纸。\n3.包含不限于完成此项工作的全部内容；\n4.需满足一切设计要求；\n5.需满足设计防火要求。","套",{"v":122,"d":"122.00"}]
[15,"钢结构除锈","1.构件名称:钢结构除锈;","t",84.904]
[16,"金属面底漆","1.涂红丹醇酸防锈底漆两道；\n2.包含不限于完成此项工作的全部内容；\n3.需满足一切设计要求；\n4.需满足设计防火要求。","m2",904.173]
[17,"金属面中间漆","1.以平方米计量，按设计展开面积计算；","m2",904.173]
[18,"金属构件刷防火涂料","1.采用膨胀型防火涂料，涂料厚度不小于1.5mm；\n2.位置：钢柱、钢梁、拉杆、屋面支撑及系\n杆；\n3.做法详见设计详图。\n4.需满足一切设计要求；\n5.需满足设计防火要求。","m2",904.173]
["钢结构工程金额合计"]
["四、道路工程"]
[null,"道路工程"]
[1,"路床(槽)整形","1.部位:停车场道路及车位;\n2.分层素土夯实（压实系数≥0.93）;\n3.放样、挖高填低、推土机整平、找平、碾\n压、人工配合处理机械碾压不到之处;","m2",3886.93]
[2,"砂石基层","1.石料规格:150mm厚级配砂石;\n2.符合设计及规范要求;","m2",3886.92]
[3,"水泥稳定碎石","1.石料规格:150mm厚水泥稳定碎石;\n2.符合设计及规范要求;","m2",3886.92]
[4,"粘层","1.材料品种:乳化沥青;\n2.符合设计及规范要求;","m2",3886.92]
[5,"沥青混凝土","1.沥青品种:50mm厚中粒式沥青;\n2.符合设计及规范要求;","m2",3886.92]
[6,"停车位标线","1.线型:直线;\n2.材料品种:热熔涂料;","m2",324.663]
[7,"成品橡胶减速带","1.材料品种:成品橡胶减速带;","m",{"v":16.5,"d":"16.50"}]
[8,"交通标线","1.材料品种:热熔涂料;\n2.线型:箭头标线;","m2",{"v":31,"d":"31.00"}]
[9,"大型机械设备进出场及安拆","1.机械设备名称:压路机;\n2.机械设备规格型号:综合考虑;","项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[10,"大型机械设备进出场及安拆","1.机械设备名称:沥青混凝土摊铺机;\n2.机械设备规格型号:综合考虑;","项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"道路工程金额合计"]
["五、园林绿化工程"]
[null,"绿化工程"]
[1,"整理绿化用地","1.整理绿化用地;\n2.包括但不限于土壤表面松翻、耙细、去除\n小颗粒杂物等全部内容;","m2",334.36]
[2,"清表","1.植物种类:清除杂草、草皮、地被植物;\n2.运距：5KM","m2",{"v":500,"d":"500.00"}]
[3,"清表-每增减1KM","1、运距：每增减1KM","m2",{"v":500,"d":"500.00"}]
[4,"种植土回(换)填","1.取土运距:综合考虑;\n2.回填土质要求:符合设计及规范要求;\n3.回填厚度:符合设计及规范要求;\n4.工程量暂估，结算按实调整;","m3",167.18]
[5,"栽植乔木","1.乔木种类: 香樟;\n2.乔木形状：全冠，高度、大小一致;\n3.乔木胸径:10-12cm;\n4.高度4.5-5m\n5.冠幅2.4-2.6m\n6.三脚桩支撑；\n7.草绳绕树干","株",{"v":3,"d":"3.00"}]
[6,"栽植灌木","1.种类:红叶石楠;\n2:冠幅饱满，树形优美\n3：高1.5-2m,冠1.5-2m","株",{"v":26,"d":"26.00"}]
[7,"铺种草皮","1.草皮种类:马尼拉草;\n2.铺种方式:满铺;","m2",334.36]
[null,"园林绿化工程金额合计"]
["六、给排水工程"]
["一","给排水系统"]
["（1）","雨水系统"]
[1,"塑料管","1.安装部位:室外;\n2.材质、规格:HDPE DN400(SN8);\n3.连接形式:承插接口;\n4.其它:按设计要求;","m",{"v":157,"d":"157.00"}]
[2,"塑料管","1.安装部位:室外;\n2.材质、规格:HDPE DN200(SN8);\n3.连接形式:承插接口;\n4.其它:按设计要求;","m",40.23]
[3,"雨水口（单篦）","1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:680*3\n80,井篦为砼钢纤维井盖;\n2.其它:按设计要求，综合老虑;","座",{"v":8,"d":"8.00"}]
[4,"混凝土井","1.垫层、基础材质及厚度:100mm,C15砼;\n2.盖板材质、规格:防盗铸铁井盖;\n3.做法:参考图02S515;","座",{"v":5,"d":"5.00"}]
["（2）","给水系统"]
[5,"室外消火栓","1.安装方式:地上;\n2.型号、规格:SS150/80型;","套",{"v":2,"d":"2.00"}]
[6,"灭火器","1.规格、型号:MF/ABC4;\n2.形式:箱内安装;","套",{"v":25,"d":"25.00"}]
[7,"复合管","1.安装部位:室外;\n2.材质、规格:钢丝网骨架(聚乙烯)复合管D\nN150;\n3.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求;\n4.连接形式:热熔;","m",{"v":302,"d":"302.00"}]
["（3）","土石方"]
[8,"挖沟槽土方","1.土壤类别:普通土（不装车）;","m3",{"v":20,"d":"20.00"}]
[9,"挖沟槽土方","1.土壤类别:普通土（装车）;","m3",357.79]
[10,"垫层（碎石）","1.材料品种、规格:碎石;\n2.厚度:100mm;","m3",41.57]
[11,"垫层（机制砂）","1.材料品种、规格:机制砂;\n2.厚度:50mm;","m3",20.78]
[12,"回填方（机制砂）","1.密实度要求:回填砂;","m3",290.07]
[13,"回填方","1.密实度要求:按设计要求;\n2.填方材料品种:回填土;","m3",{"v":20,"d":"20.00"}]
[14,"余方弃置","1.废弃料品种:渣土;\n2.运距:4KM;","m3",357.79]
[15,"余方弃置","1.废弃料品种:渣土;\n2.运距:增运1KM;","m3",357.79]
[null,"给排水工程金额合计"]
["七、弱电工程"]
["一","弱电系统"]
["（1）","监控系统"]
[1,"机柜、机架","1.名称:22U机柜;\n2.安装方式:壁挂;\n3.规格:450*450;\n4.材质:按设计要求;","台",{"v":2,"d":"2.00"}]
[2,"室外高清抢机","1.名称:400万星光级网络枪机;\n2.安装方式:壁装;\n3.类别:400万 星光级1/1.8;","台",{"v":15,"d":"15.00"}]
[3,"球机支架","1.形式:鸭嘴支架;\n2.材质:按设计要求，综合考虑;","套",{"v":15,"d":"15.00"}]
[4,"摄像机电源","1.种类:DC12V 2A;","台",{"v":15,"d":"15.00"}]
[5,"配管","1.名称:配管;\n2.材质:PVC25;\n3.配置形式:按设计要求综合考虑;","m",605.79]
[6,"配线","1.名称:配线;\n2.配线形式:管内穿线;\n3.型号:RVV-2*1.5;","m",308.99]
[7,"配线","1.名称:配线;","m",505.55]
[8,"配线","1.名称:配线;\n2.配线形式:管内穿线;\n3.型号:8芯光缆;","m",130.24]
[9,"24口交换机","1.名称:24口交换机;\n2.二层非网管交换机。","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[10,"8口交换机","1.名称:8口交换机;\n2.8个千兆电口+2个千兆上联光口","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[11,"千兆光模块","1.名称:千兆SFP单模光模块;\n2.规格:千兆单模SFP光模块,波长1310nm,最大传输距离10km;","个",{"v":2,"d":"2.00"}]
[12,"光缆终端盒","1.光缆芯数:8芯;","个",{"v":2,"d":"2.00"}]
[13,"光纤跳线","1.名称:光纤跳线;\n2.规格:按设计要求;","条",{"v":4,"d":"4.00"}]
[14,"尾纤","1.名称:光纤尾纤;","根",{"v":4,"d":"4.00"}]
[15,"耦合器","1.名称:耦合器;\n2.其它:按设计要求综合考虑;","个",{"v":4,"d":"4.00"}]
[16,"光纤连接","1.方法:熔接;\n2.其它:按设计要求;","芯",{"v":4,"d":"4.00"}]
[17,"服务器","1.名称:存储服务器;\n2.其它:2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像\n机,整机采用短机箱设计,搭载高性能ATX电\n源存储接口:8个SATA接口,支持硬盘热插拔,\n可满配12TB硬盘视频接口;2×HDMI,2×VGA\n网络接口:2×RJ4510/100/1000Mbps自适应以太网口报警接口:16路报警输入,9路报警输出(其中第9路支持CTRL 12V)反向供电:1路DC12V 1A串行接口:1路RS-232接口,1路全双工RS-485接口USB接口:2×USB2.0,2×USB3.0扩展接口：1×eSATA【产品性能】输入带宽:384Mbps输出带宽:256Mbps接入能力:32路H.264、H.265格式高清码流接入解码能力:最大支持32×1080P显示能力:最大支持8K+1080P、2×4K异源输出RAID模式:RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10,支持全局热备盘；","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[18,"存储设备","1.名称:监控硬盘;\n2.类别:3.5英寸 SATA 3.0接口,7200RPM;","台",{"v":3,"d":"3.00"}]
[19,"服务器显示设备","1.名称:显示器;\n2.规格:IPS无边框,24寸液晶显示器;\n3.安装方式:按设计要求综合考虑;","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[20,"机柜PDU","1.名称:机柜PDU;\n2.规格:8孔位,10A机柜专用PDU;","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[21,"光纤测试","1.测试类别:光纤测试;\n2.测试内容:按设计要求;","链路",{"v":1,"d":"1.00"}]
[22,"安全防范全系统调试",null,"系统",{"v":1,"d":"1.00"}]
["（2）","车牌识别系统"]
[23,"快速数字栅栏道闸","1.名称:快速数字栅栏道闸;\n2.类别:防护等级:IP5421;\n3.规格:1090*325*286mm;\n4.其它:道闸可通过APP移动端、无线遥控器\n实现遥控操作,遥控距离应≥30m;","套",{"v":1,"d":"1.00"}]
[24,"车牌识别控制机","1.名称:车牌识别控制机;\n2.其它:记录存储容量:支持\n20万条(脱机);用户存储容量:支持5万条(脱\n机)；图片存储容量:支持500张(脱机)；内\n核CPU:四核高频处理器,2G内存,Linux操作\n系统；通讯方式:支持 TCP/IP、4G(选配),\n有线/无线智能互切；显示屏:21.5寸工业级\nLCD显示屏,屏幕尺寸更大,交互体验更佳；\n亮度最高支持1000LUX,行业领先,扫码效果\n更好,75%%D高温正常显示；内置摄像头:500W高清摄像头,小尺寸、高集成；镜头:4.3mm定焦镜头(选配8mm),传感器:1/2.8''超低照度CMOS传感器;500万像素,最低照度支持0.001lux@F1.6,视频压缩格式:H.265/H.264,最大分辨率:2560*1920;LCD支持广告播放,可播放png、bmp、jpg、jpeg格式图片,2~5秒轮播播放,可支持用户自定义,可支持0~20张图片；等按设计要求综合考虑；","台",{"v":2,"d":"2.00"}]
[25,"一体式辅助摄像机","1.名称:一体式辅助摄像机;","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[26,"地感处理器","度:像数100-600范围内,可正常识别设备尺\n1.名称:地感处理器;\n2.类别:防护等级:IP30；","台",{"v":3,"d":"3.00"}]
[27,"雷达防砸设备","1.名称:雷达防砸设备;\n2.类别:防护等级:IP30;","套",{"v":1,"d":"1.00"}]
[28,"停车场管理系统","1、智能终端操作平台是历经多年行业经验\n积累,集智能硬件技术、视频分析技术、互\n联网技术等多种技术融合,基于B/S架构,实\n现核心业务处理模型(用户中心、授权中心\n、账务中心、中心值班室、运维中心、车行\n客户端)搭建。\n2、基于C/S架构实现岗亭收费、中央收费、自助服务,满足车场收费车辆特征分析处理、当班管理、业务托管、信息上报等现场业务处理。\n3、通过视窗角色化控制远程化的新架构系统,具备定制性。","套",{"v":1,"d":"1.00"}]
[29,"管理电脑","1.名称:管理电脑;\n2.其它说明:i5系列4核以上CPU;内存16G;2G\n独显;500+1T,7200转以上SATA硬盘;WINDOWS\n操作系统;屏幕尺寸:24寸;","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[30,"8口交换机","1.名称:8口交换机;\n2.8个千兆电口+2个千兆上联光口","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[31,"配线","1.名称:配线;\n2.配线形式:管内穿线;\n3.型号:RVV-2*1.5;","m",{"v":100,"d":"100.00"}]
[32,"配线","1.名称:配线;\n2.配线形式:管内穿线;\n3.型号:CAT6;","m",{"v":100,"d":"100.00"}]
[33,"配管","1.名称:配管;\n2.规格:PC25;\n3.配置形式:埋地;\n4.其它:按设计要求，综合考虑;","m",{"v":150,"d":"150.00"}]
[34,"配线","1.名称:配线;\n2.配线形式:管内穿线;\n3.型号:8芯光缆;","m",{"v":100,"d":"100.00"}]
[35,"停车系统调试","1.名称:停车系统调试;","系统",{"v":1,"d":"1.00"}]
[36,"混凝土基础","1.混凝土强度等级:C25;","m3",0.18]
[37,"基础模板",null,"m2",0.98]
[38,"脚手架搭拆",null,"项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"弱电工程金额合计"]
["八、照明工程"]
["一","强电系统"]
["（1）","照明系统"]
[1,"一般路灯","1.名称:太阳能路灯（含蓄电池）;\n2.规格:灯杆:杆高4米.采用优质Q235钢板经模压成型,灯杆表面热镀锌处理后表面聚脂粉体涂装(白色);灯杆壁厚≥4mm;灯具:一体化LED光源,压铸铝壳及钢化玻璃透光罩,灯罩防护等级IP65,维护系数0.6;\n3.接地要求:按设计要求;\n4.太阳能电池组件:单晶硅电池组件360W(60Wx6)铅酸蓄电池200Ahx2(24V)、路灯输入电压24V.;\n5.光源:85WLED截光型灯。;\n6.控制系统:采用自动控制,控制方式为时、\n光、分时全自动控制。","套",{"v":10,"d":"10.00"}]
[2,"垫层","1.材料品种、规格:碎石;\n2.厚度:150mm;","m3",1.38]
[3,"路灯基础","1.混凝土强度等级:C20;","m3",13.82]
[4,"手孔井（装蓄电池）","1.基础、垫层：材料品种、厚度:C25,200mm\n2.规格尺寸:按设计要求;\n3.盖板材质、规格:详设计;\n4.其它:按设计要求，综合考虑;","座",{"v":10,"d":"10.00"}]
["（2）","土石方"]
[5,"挖沟槽土方","1.土壤类别:普通土（不装车）;","m3",34.02]
[6,"挖沟槽土方","1.土壤类别:普通土（装车）;","m3",20.74]
[7,"回填方","1.密实度要求:按设计要求;\n2.填方材料品种:回填土;","m3",34.02]
[8,"余方弃置","1.废弃料品种:渣土;\n2.运距：4KM;","m3",20.74]
[9,"余方弃置（增运1KM)","1.废弃料品种:渣土;\n2.运距:增运1KM;","m3",20.74]
["照明工程金额合计"]
[]
["投标报价总额合计"]
["备注:"]
["1、合同总价为2312691.14元，本项目最高投标上限值为合同总价下浮25%（含9%增值税）。本表所有单价包含完成本细目工程的所有费用(含材料、人工、机械、场地、协调、安全生产、各种措施费、各种规费、利润、税金及合同约定的其他费用等)。"]
["2、各细目的工作内容及结算规则包括但不限于甲方与业主签订的合同相关规定要求，凡业主不给予甲方计量的相关内容，视为包含在相关工作以内。"]
["3、材料由甲方采购材料时，甲方将根据购买时价格扣除材料费用。"]
["4、该表中各项单位执行过程中不作调整，除上表以外，以上未有的子目视为包含在以上子目内，结算不再增加子目。"]
["5、预估的工程数量不作为结算和价格调整的依据，结算数量不得超过经甲方验收合格并计量、审计的工程数量。"]
[{"$nulls":3},"法定代表人或："]
[{"$nulls":3},"授权代理人签字："]
[{"$nulls":3},"联系电话："]
[{"$nulls":3},"投标单位盖章："]
[{"$nulls":3},"日期"]