{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["报价清单"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"报价清单","index":0,"n_rows":39,"n_cols":8,"rows_kept":39,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,3,6],[3,7,4,7],[5,0,5,5],[25,0,25,4],[26,0,26,4],[27,0,27,4],[27,5,27,6],[28,0,28,7],[29,0,29,7],[30,0,30,7],[31,0,31,7],[32,0,32,7],[33,0,33,7],[34,3,34,4],[35,3,35,4],[36,3,36,4],[37,3,37,4],[39,0,39,7]]}
["衡阳市国有投资集团有限公司停车评建设项目\n钢结构工程专业分包投标报价清单"]
["工程名称：衡阳市国投内部停车场建设项目"]
["投标单位："]
["序号","定 额 名 称","项 目 特 征 描 述","计量\n单位","工程量","金额(元)",null,"备注"]
[{"$nulls":5},"综合单价","合  价"]
["钢结构工程"]
[null,"钢结构工程"]
[1,"空腹钢柱","1.钢材的品种、规格：D299*12，Q355B(含Q\n235B)，含连接板；\n2.安装高度：10m以内；\n3.运距：投标人自行考虑；\n4.其他：含焊缝无损伤探伤费用；\n5.工作内容：含制作、运输、安装。\n6.需满足一切设计要求；\n7.需满足设计防火要求。","t",21.945]
[2,"钢梁","1.钢材的品种、规格：H型钢HM298*201,Q35\n5B(含Q235B)，含连接板；\n2.安装高度：10m以内；\n3.运距：投标人自行考虑；\n4.其他：含焊缝无损伤探伤费用；\n5.工作内容：含制作、运输、安装。\n6.需满足一切设计要求；\n7.需满足设计防火要求。","t",21.18]
[3,"屋面钢檩条","1.钢材的品种、规格：Z型钢Z250*75*20*2.\n2，Q325B；\n2.安装高度：10m以内；\n3.运距：投标人自行考虑；\n4.其他：含焊缝无损伤探伤费用；\n5.工作内容：含制作、运输、安装。\n6.需满足一切设计要求；\n7.需满足设计防火要求。","t",13.731]
[4,"钢撑杆","1.钢材的品种、规格：外套D40*2钢管，Q235B；","t",0.464]
[5,"钢拉条","1.钢材的品种、规格：圆钢Φ12；\n2.安装高度：10m以内；\n3.运距：投标人自行考虑；\n4.其他：含焊缝无损伤探伤费用；\n5.工作内容：含制作、运输、安装。\n6.需满足一切设计要求；\n7.需满足设计防火要求。","t",1.087]
[6,"钢系杆","1.钢材的品种、规格：钢管D121*4等，Q235\nB；\n2.安装高度：10m以内；\n3.运距：投标人自行考虑；\n4.其他：含焊缝无损伤探伤费用；\n5.工作内容：含制作、运输、安装。\n6.需满足一切设计要求；\n7.需满足设计防火要求。","t",8.82]
[7,"钢隅撑","1.钢材的品种、规格：L型钢L70*5等，Q235\nB；\n2.安装高度：10m以内；\n3.运距：投标人自行考虑；\n4.其他：含焊缝无损伤探伤费用；\n5.工作内容：含制作、运输、安装。\n6.需满足一切设计要求；\n7.需满足设计防火要求。","t",1.52]
[8,"钢支撑","1.钢材的品种、规格：圆钢Φ20等，Q235B;\n2.安装高度：10m以内；\n3.运距：投标人自行考虑；\n4.其他：含焊缝无损伤探伤费用；\n5.工作内容：含制作、运输、安装；\n6.部位：柱间支撑和屋面水平支撑；\n7.需满足一切设计要求；\n8.需满足设计防火要求。","t",1.87]
[9,"钢拉杆","1.钢材的品种、规格：D76*4等，Q235B,含\n连接板；\n2.安装高度：10m以内；\n3.运距：投标人自行考虑；\n4.其他：含焊缝无损伤探伤费用；\n5.工作内容：含制作、运输、安装。\n6.需满足一切设计要求；\n7.需满足设计防火要求。","t",9.699]
[10,"零星钢构件","1.钢材的品种、规格：檩托板等；\n2.安装高度：10m以内；\n3.运距：投标人自行考虑；\n4.其他：含焊缝无损伤探伤费用；\n5.工作内容：含制作、运输、安装。\n6.需满足一切设计要求；\n7.需满足设计防火要求。","t",1.318]
[11,"彩钢楼屋面","1.钢材品种、规格:压型彩钢板;\n2.钢板厚度:0.8mm;","m2",{"v":2111.4,"d":"2111.40"}]
[12,"地脚锚栓","1.预埋地脚螺栓M30；\n2.钢材的品种、规格：详见设计图纸；\n3.包含不限于完成此项工作的全部内容；\n4.需满足一切设计要求；\n5.需满足设计防火要求；","t",2.491]
[13,"高强螺栓","1.高强螺栓M16；\n2.其他：详见图纸。\n3.包含不限于完成此项工作的全部内容；\n4.需满足一切设计要求；\n5.需满足设计防火要求。","套",{"v":968,"d":"968.00"}]
[14,"高强螺栓","1.高强螺栓M20；\n2.其他：详见图纸。\n3.包含不限于完成此项工作的全部内容；\n4.需满足一切设计要求；\n5.需满足设计防火要求。","套",{"v":122,"d":"122.00"}]
[15,"钢结构除锈","1.构件名称:钢结构除锈;","t",84.904]
[16,"金属面底漆","1.涂红丹醇酸防锈底漆两道；\n2.包含不限于完成此项工作的全部内容；\n3.需满足一切设计要求；\n4.需满足设计防火要求。","m2",904.173]
[17,"金属面中间漆","1.以平方米计量，按设计展开面积计算；","m2",904.173]
[18,"金属构件刷防火涂料","1.采用膨胀型防火涂料，涂料厚度不小于1.5mm；\n2.位置：钢柱、钢梁、拉杆、屋面支撑及系\n杆；\n3.做法详见设计详图。\n4.需满足一切设计要求；\n5.需满足设计防火要求。","m2",904.173]
["钢结构工程金额合计"]
[]
["投标报价总额合计"]
["备注:"]
["1、合同总价为933395.12元，本项目最高投标上限值为合同总价下浮25%（含9%增值税）。本表所有单价包含完成本细目工程的所有费用(含材料、人工、机械、场地、协调、安全生产、各种措施费、各种规费、利润、税金及合同约定的其他费用等)。"]
["2、各细目的工作内容及结算规则包括但不限于甲方与业主签订的合同相关规定要求，凡业主不给予甲方计量的相关内容，视为包含在相关工作以内。"]
["3、材料由甲方采购材料时，甲方将根据购买时价格扣除材料费用。"]
["4、该表中各项单位执行过程中不作调整，除上表以外，以上未有的子目视为包含在以上子目内，结算不再增加子目。"]
["5、预估的工程数量不作为结算和价格调整的依据，结算数量不得超过经甲方验收合格并计量、审计的工程数量。"]
[{"$nulls":3},"法定代表人或："]
[{"$nulls":3},"授权代理人签字："]
[{"$nulls":3},"联系电话："]
[{"$nulls":3},"投标单位盖章："]
[{"$nulls":3},"日期"]