{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["清单"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"清单","index":0,"n_rows":87,"n_cols":8,"rows_kept":87,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,3,6],[3,7,4,7],[76,1,76,2],[77,0,77,7],[78,0,78,7],[79,0,79,7],[80,0,80,7],[81,0,81,7],[82,3,82,4],[83,3,83,4],[84,3,84,4],[85,3,85,4],[86,3,86,4]]}
["湖南衡阳三塘国家粮食储备有限公司外墙及附属改造工程\n劳务扩大分包投标报价清单"]
["工程名称：湖南衡阳三塘国家粮食储备有限公司外墙及附属改造工程"]
["投标单位："]
["序号","项 目 名 称","项 目 特 征 描 述","计量\n单位","工程量","金额(元)",null,"备注"]
[{"$nulls":5},"综合单价","合  价"]
[null,"拆除工程"]
[1,"金属门窗拆除","1.室内高度:拆除原有门;","m2",26.46]
[2,"铲除涂料面","1.铲除部位名称:拆除原有外墙及天棚涂料\n面;","m2",18282.52]
[3,"混凝土坡道拆除","1.构件名称:破除坡道面层;","m2",{"v":252,"d":"252.00"}]
[4,"混凝土散水拆除","1.构件名称:破除散水面层;","m2",864.04]
[5,"明沟底面拆除","1.构件名称:明沟底面拆除;","m3",38.49]
[6,"树枝修剪","1.工作内容:树枝修剪;\n2.其他:包括修剪垃圾等一切工作内容运输\n到位;","项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[7,"攀缘植物清理","1.工作内容:攀缘植物清理;\n2.其他:包括清理垃圾等一切工作内容运输\n到位;","项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[8,"砍挖灌木丛及根","1.丛高或蓬径:清除灌木;\n2.其他:包括清理垃圾等一切工作内容运输\n到位;","m2",102.01]
[null,"墙面及涂料工程"]
[9,"墙面一般抹灰","1.墙体类型:石墙;\n2.底层厚度、砂浆配合比:预拌干混抹灰砂\n浆 DP M20.0;","m2",163.35]
[10,"墙面界面剂","1.墙体类型:外墙;\n2.面层厚度、砂浆配合比:素水泥浆界面剂;","m2",16553.33]
[11,"墙面喷刷涂料","1.基层类型:抹灰面;\n2.喷刷涂料部位:外墙面;\n3.腻子种类:仿瓷涂料;\n4.刮腻子要求:两遍;\n5.涂料品种、喷刷遍数:特级外墙乳胶漆二\n遍;","m2",16553.33]
[12,"天棚喷刷涂料","1.基层类型:抹灰面;\n2.喷刷涂料部位:雨棚面;\n3.腻子种类:刮仿瓷涂料;\n4.刮腻子要求:两遍;\n5.涂料品种、喷刷遍数:特级外墙乳胶漆二\n遍;","m2",1926.11]
[null,"室外附属工程"]
[13,"垫层","1.混凝土种类:商品混凝土;\n2.混凝土强度等级:C15;\n3.部位:明沟底面;","m3",{"v":38.8,"d":"38.80"}]
[14,"平面砂浆找平层","1.找平层厚度、砂浆配合比:预拌干混地面\n砂浆 DS M15.0;\n2.部位:明沟底部;","m2",{"v":288.8,"d":"288.80"}]
[15,"散水","1.面层厚度:100mm厚;","m2",961.42]
[16,"砖地沟、明沟","1.砖品种、规格、强度等级:页岩砖;\n2.垫层材料种类、厚度:商品混凝土C20;","m",243.06]
[17,"坡道","1.面层厚度:100mm厚;\n2.混凝土种类:商品混凝土;\n3.混凝土强度等级:C30;","m2",{"v":252,"d":"252.00"}]
[null,"配电房零星工程"]
[18,"拆除路面","1.材质:原有水泥混凝土路面拆除;\n2.厚度:15cm;","m2",{"v":81,"d":"81.00"}]
[19,"砍挖灌木丛及根","1.丛高或蓬径:清理灌木;\n2.其他:包括建筑垃圾清理及外运;","m2",{"v":54,"d":"54.00"}]
[20,"砍伐乔木","1.树干胸径:清理乔木;\n2.其他:包括建筑垃圾清理及外运;","株",{"v":2,"d":"2.00"}]
[21,"建筑垃圾清理及外运","1.废弃料品种:建筑垃圾清理及外运;\n2.运距:4km;","m3",12.15]
[22,"建筑垃圾外运（每增减1km）","1.废弃料品种:建筑垃圾清理及外运;","m3",12.15]
[23,"水泥混凝土","1.混凝土强度等级:商品水泥混凝土C30;\n2.厚度:15cm;\n3.养护材料:塑料膜;\n4.锯缝机械:锯缝机;\n5.嵌缝材料:塑料膜;\n6.其他:包括一切工作内容安装到位;","m2",{"v":81,"d":"81.00"}]
[24,"管道支架","1.材质:型钢;\n2.管架形式:电缆线支架;","kg",{"v":121.9,"d":"121.90"}]
[25,"集水井","1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝\n土垫层;\n2.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准页\n岩砖;\n3.勾缝、抹面要求:1:2.5防水水泥砂浆;\n4.井盖、井圈材质及规格:防盗铸铁井盖D70\n0;\n5.其他:包括挖、填土方及一切工作内容到\n位;","座",{"v":1,"d":"1.00"}]
[26,"塑料管","1.安装部位:室外;\n2.介质:排水;\n3.材质、规格:PVC110;\n4.连接形式:热熔;\n5.阻火圈设计要求:符合设计及规范要求;\n6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及\n规范要求;\n7.警示带形式:符合设计及规范要求;","m",{"v":2,"d":"2.00"}]
[27,"楼(地)面砂浆防水(防潮)","1.防水层做法:20mm厚防水砂浆;\n2.部位:天沟;","m2",{"v":48,"d":"48.00"}]
[28,"屋面涂膜防水","1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料;\n2.涂膜厚度、遍数:2mm厚;\n3.部位:天沟;","m2",{"v":48,"d":"48.00"}]
[null,"粮仓外棚"]
[29,"钢托架","1.柱类型:镀锌托架;","t",1.24]
[30,"实腹钢柱","1.柱类型:镀锌立柱;\n2.钢材品种、规格:立柱方管80*4mm，;\n3.螺栓种类:符合设计及规范要求;\n4.探伤要求:符合设计及规范要求;\n5.防火要求:符合设计及规范要求;\n6.其他:包括制作、安装、运输等一起工作\n内容到位;","t",0.51]
[31,"钢屋架","1.钢材品种、规格:镀锌钢骨架上下弦Φ60*\n3.5mm;\n2.屋架跨度、安装高度:按设计要求;\n3.螺栓种类:符合设计及规范要求;\n4.探伤要求:符合设计及规范要求;\n5.防火要求:符合设计及规范要求;\n6.其他:包括制作、安装、运输等一起工作\n内容到位;","t",4.45]
[32,"钢檩条","1.钢材品种、规格:镀锌方管40*60*3.5mm;\n2.螺栓种类:符合设计及规范要求;\n3.探伤要求:符合设计及规范要求;\n4.防火要求:符合设计及规范要求;\n5.其他:包括制作、安装、运输等一起工作\n内容到位;","t",12.38]
[33,"钢支撑、钢拉条","1.钢材品种、规格:镀锌骨架腹杆Φ32*3mm;\n2.螺栓种类:符合设计及规范要求;\n3.探伤要求:符合设计及规范要求;\n4.防火要求:符合设计及规范要求;\n5.其他:包括制作、安装、运输等一起工作\n内容到位;","t",1.63]
[34,"型材屋面","1.型材品种、规格:3mm铝钢隔热瓦;\n2.其他:包括制作、安装、运输等一起工作\n内容到位;","m2",1496.25]
[35,"螺栓","1.螺栓种类:综合考虑;\n2.规格:M16*150;\n3.其他:包括制作、运输、安装等一切费用;","套",{"v":440,"d":"440.00"}]
[null,"办公室改造"]
[36,"天棚面龙骨及饰面拆除","1.龙骨及饰面种类:木龙骨及塑料扣板吊顶;","m2",173.64]
[37,"卫生间木门拆除","1.室内高度:综合考虑;\n2.门窗洞口尺寸:综合考虑;\n3.部位:卫生间木门拆除;","m2",{"v":6,"d":"6.00"}]
[38,"铲除涂料面","1.铲除部位名称:墙面;\n2.铲除部位的截面尺寸:拆除原涂料面;","m2",{"v":786,"d":"786.00"}]
[39,"卫生洁具拆除","1.卫生洁具种类:壁挂式小便器拆除;","套",{"v":4,"d":"4.00"}]
[40,"灯具拆除","1.拆除灯具高度:吸顶;\n2.灯具种类:LED灯;","套",{"v":30,"d":"30.00"}]
[41,"建筑垃圾清理及外运","1.废弃料品种:建筑垃圾清理及外运;\n2.运距:4km;","m3",54.42]
[42,"建筑垃圾外运（每增减1km）","1.废弃料品种:建筑垃圾清理及外运;\n2.运距:每增减1km;","m3",54.42]
[43,"吊顶天棚","1.龙骨材料种类、规格、中距:600*600mm轻钢龙骨;","m2",173.64]
[44,"墙面界面剂","1.墙体类型:内墙面;\n2.面层厚度、砂浆配合比:素水泥浆界面剂;","m2",742.06]
[45,"墙面喷刷涂料","1.基层类型:抹灰面;\n2.喷刷涂料部位:内墙面;\n3.腻子种类:仿瓷涂料;\n4.刮腻子要求:两遍;\n5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆二遍;","m2",608.76]
[46,"天棚喷刷涂料","1.基层类型:抹灰面;\n2.喷刷涂料部位:天棚;\n3.腻子种类:刮仿瓷涂料;\n4.刮腻子要求:两遍;\n5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆二遍;","m2",{"v":133.3,"d":"133.30"}]
[47,"卫生间门","1.门代号及洞口尺寸:综合考虑（防潮板门\n);","m2",9.88]
[48,"小便器","1.材质:瓷质;\n2.规格、类型:壁挂式;\n3.附件名称、数量:延时自闭阀;","组",{"v":4,"d":"4.00"}]
[49,"普通灯具","1.名称:LED灯;\n2.规格:36W;","套",{"v":30,"d":"30.00"}]
[50,"接线盒","1.名称:接线盒;\n2.材质:塑料;\n3.规格:86型;\n4.安装形式:暗装;","个",{"v":30,"d":"30.00"}]
[null,"其他工程"]
[51,"出入口目标识别设备","操作系统 嵌入式Linux操作系统\n显示屏\n7英寸LCD触摸显示屏，600*1024分辨率\n摄像头         200万双目摄像头,活体检测\n存储容量 本地支持10000人脸库、50000张卡\n,15万条事件记录（标配）\n存储容量 本地支持10万人脸库、50万张卡，\n15万条事件记录（选配）","台",{"v":2,"d":"2.00"}]
[52,"双机芯中间道","1500mm*80mm*1025mm迫道宽度550mm-1100mm20-60人每分钟:24对红外检测，门翼亚克力、钢化玻璃框体不锈钢:室内工作电压220V:工作功率<300W,待机动率<50W自带显示屏及200万像素摄像头，支持人证比对、人脸识别、二维码刑卡、密码等认证方式","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[53,"单机芯左边道/单机芯右边道","1500mm*80mm*1025mm道道宽度550mm-1100mm20-60人每分钟:24对红外检测，门翼亚克力、钢化玻璃，框体不锈钢:室内工作电压220N;工作功率<300W,特机动率<50W","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[54,"电动伸缩门","1.门代号及洞口尺寸:13m长、1.8m高;","樘",{"v":1,"d":"1.00"}]
[55,"电动伸缩门","1.门代号及洞口尺寸:9.2m长;\n2.门材质:不锈钢电动伸缩门;\n3.启动装置的品种、规格:电动装置;\n4.其他:包括轨道、静态电子显示屏等五金\n、油漆等一切工作内容到位;","樘",{"v":1,"d":"1.00"}]
[56,"平开铁门","1.门框或扇外围尺寸:定制铁制平开门（740\n0*1800mm）;\n2.其他:包括油漆、五金等一切工作内容安\n装到位;","m2",13.32]
[57,"金属扶手、栏杆、栏板","1.栏杆材料种类、规格:1.2mm厚304不锈钢\n管栏杆（1800mm高）;\n2.其他:包括安装等一切工作内容到位;","m",{"v":183,"d":"183.00"}]
[58,"金属面油漆","1.构件名称:钢结构楼梯;\n2.油漆品种、刷漆遍数:防锈漆两遍，环氧\n富锌底漆，聚氨酯面漆;","m2",{"v":274.1,"d":"274.10"}]
[59,"宣传栏","1.面层材料种类:定制成品宣传栏（1000*80\n0mm）;\n2.其他:包括安装等一切工作内容到位;","个",{"v":8,"d":"8.00"}]
[60,"LOGO","1.工作内容:现场根据建设单位确定","个",{"v":9,"d":"9.00"}]
[null,"单项措施费"]
[61,"大型机械设备进出场及安拆","1.机械设备名称:履带式挖掘机、履带式推\n土机、压路机、沥青混凝土摊铺机、\n履带式起重机;","项",{"v":1,"d":"1.00"}]
[62,"外脚手架","1.搭设方式:双排;\n2.搭设高度:15m以内;\n3.脚手架材质:钢管;","m2",16553.33]
[63,"垫层模板及制安",null,"m2",{"v":0.4,"d":"0.40"}]
[null,"合   计："]
["备注：1、本表所有单价包含完成本细目工程的所有费用（含材料、人工、机械、场地、协调、安全生产、各种措施费、各种规费、利润、税金及合同约定的其他费用等）。 "]
["2、各细目的工作内容及结算规则包括但不限于甲方与业主签订的合同相关规定要求，凡业主不给予甲方计量的相关内容，视为包含在相关工作以内。"]
["3、材料由甲方采购材料时，甲方将根据购买时价格扣除材料费用。"]
["4、该表中各项单位执行过程中不作调整，除上表以外，以上未有的子目视为包含在以上子目内，结算不再增加子目。"]
["5、预估的工程数量不作为结算和价格调整的依据，结算数量不得超过经甲方验收合格并计量、审计的工程数量。"]
[{"$nulls":3},"法定代表人或："]
[{"$nulls":3},"授权代理人签字："]
[{"$nulls":3},"联系电话："]
[{"$nulls":3},"投标单位盖章："]
[{"$nulls":3},"日期："]