{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["清单"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"清单","index":0,"n_rows":31,"n_cols":8,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,3,6],[3,7,4,7],[20,1,20,2],[21,0,21,7],[22,0,22,7],[23,0,23,7],[24,0,24,7],[25,0,25,7],[26,3,26,4],[27,3,27,4],[28,3,28,4],[29,3,29,4],[30,3,30,4]]}
["湖南衡阳三塘国家粮食储备有限公司拆除改造工程\n劳务扩大分包投标报价清单"]
["工程名称：湖南衡阳三塘国家粮食储备有限公司拆除改造工程"]
["投标单位："]
["序号","项 目 名 称","项 目 特 征 描 述","计量\n单位","工程量","金额(元)",null,"备注"]
[{"$nulls":5},"综合单价","合  价"]
[null,"拆除工程"]
[1,"拆除路面","1.材质:原有水泥混凝土路面拆除;\n2.厚度:24cm;","m2",{"v":850.7,"d":"850.70"}]
[2,"拆除软弱地基","1.土壤类别:原有水泥混凝土路面软弱地基\n拆除;","m3",425.35]
[3,"建筑垃圾清理及外运","1.废弃料品种:建筑垃圾清理及外运;\n2.运距:4km;","m3",{"v":607.5,"d":"607.50"}]
[4,"建筑垃圾外运（每增减1km）","1.废弃料品种:建筑垃圾清理及外运;\n2.运距:每增减1km;","m3",{"v":607.5,"d":"607.50"}]
[null,"室外附属工程"]
[5,"路床(槽)整形","1.部位:车行道路;\n2.范围:路床(槽)整形 ;","m2",952.71]
[6,"碎石换填","1.工作内容:根据地质条件软弱地基换填;\n2.石料规格:碎石;\n3.厚度:50cm;","m2",952.71]
[7,"水泥混凝土","1.混凝土强度等级:商品水泥混凝土C30;\n2.厚度:24cm;","m2",952.71]
[8,"抗裂贴","1.材料品种:抗裂贴;\n2.其他:包括一切工作内容到位;","m2",708.92]
[9,"封层","1.材料品种:稀浆封层;","m2",{"v":4253.5,"d":"4253.50"}]
[10,"沥青混凝土","1.沥青品种:商品沥青混凝土;\n2.沥青混凝土种类:中粒式SBS改性;\n3.厚度:4cm;\n4.其他:包括沥青混合料场外运输等一切工\n作内容到位;","m2",{"v":4253.5,"d":"4253.50"}]
[11,"透层、粘层","1.材料品种:乳化沥青;\n2.喷油量:1.0kg/㎡;","m2",{"v":4253.5,"d":"4253.50"}]
[12,"沥青混凝土","1.沥青品种:商品沥青混凝土;","m2",{"v":4253.5,"d":"4253.50"}]
[13,"沥青混凝土灌缝","1.工作内容:沥青混凝土灌缝;","m",{"v":336.8,"d":"336.80"}]
[null,"合   计："]
["备注：1、本表所有单价包含完成本细目工程的所有费用（含材料、人工、机械、场地、协调、安全生产、各种措施费、各种规费、利润、税金及合同约定的其他费用等）。 "]
["2、各细目的工作内容及结算规则包括但不限于甲方与业主签订的合同相关规定要求，凡业主不给予甲方计量的相关内容，视为包含在相关工作以内。"]
["3、材料由甲方采购材料时，甲方将根据购买时价格扣除材料费用。"]
["4、该表中各项单位执行过程中不作调整，除上表以外，以上未有的子目视为包含在以上子目内，结算不再增加子目。"]
["5、预估的工程数量不作为结算和价格调整的依据，结算数量不得超过经甲方验收合格并计量、审计的工程数量。"]
[{"$nulls":3},"法定代表人或："]
[{"$nulls":3},"授权代理人签字："]
[{"$nulls":3},"联系电话："]
[{"$nulls":3},"投标单位盖章："]
[{"$nulls":3},"日期："]